Техническая карта концертного зала

Муниципальное автономное учреждение культуры Детский Театр песка и теней «Скарабей»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | Город Челябинск |
| Полное наименование концертной площадки | Муниципальное автономное учреждение культуры Детский Театр песка и теней «Скарабей» |
| Сокращенное наименование концертной площадки (аббревиатура) | МАУК Театр «Скарабей» |
| Неофициальное название концертной площадки (для указания в афишах) | Театр песка и теней «Скарабей» |
| Адрес фактический | 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5 |
| Контактный телефон (приемная) | +7(351)7752228 |
| E-mail | scarab@kultura174.ru |
| Телефоны кассы | +7(902)0239872 |
| Зрительный зал:  - общая вместимость  - коммерческая вместимость | 266  266 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика | Наличие/описание |
| 1 | Ширина сцены | 11,9м |
| 2 | Глубина сцены (от рампы до задника, включая авансцену) | 6,45м |
| 3 | Высота сцены до колосниковой решетки | Нет |
| 4 | Высота сцены до потолка сценической коробки | 5,0м |
| 5 | Высота до первой галереи | Нет |
| 6 | Высота до второй галереи | Нет |
| 7 | Высота до третьей галереи | Нет |
| 8 | Высота до четвертой галереи | Нет |
| 9 | Наличие антрактно-раздвижного занавеса | Нет |
| 10 | Наличие экрана, указать вид (проекционный, светодиодный), указать размеры, количество, расположение | Проекционный экран 5000\*2800 (мобильный, прямой и обратной проекции).  Стационарный экран на задней стороне сцены 10000\*5000 |

Авансцена

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Ширина авансцены | Нет |
| 12 | Глубина авансцены | Нет |
| 13 | Тип сценического покрытия, цвет | Нет |
| 14 | Возможность крепления декораций к планшету сцены гвоздями, скобами и т.д. | Нет |
| 15 | Наклон планшета | Нет |
| 16 | Привод главного антрактно-раздвижного занавеса | Нет |
| 17 | Наличие и размеры оркестровой ямы | Нет |
| 18 | Наличие вращающегося круга, диаметр | Нет |

Верхняя механизация сцены

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | Количество декорационных подъемников, привод | Нет |
| 20 | Грузоподъемность каждого подъемника | Нет |
| 21 | Расстояние между подъемниками | Нет |
| 23 | Наличие портальных кулис с каждой стороны сцены | 2 |
| 24 | Количество кулисных планов | 2 |

Закулисное пространство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | Наличие карманов, их размеры | 1 карман, 1,57м\*3,96м |
| 26 | Отделены ли карманы сцены от сценической площадки? | Нет |

Звуковая аппаратура

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | Микшерный пульт: модель, количество входов и выходов, другая техническая характеристика пульта | ALLEN&HEATH GL 2400, пульт микшерный – 1шт. |
| 28 | Наличие, виды и количество микрофонов | Динамический микрофон – 2 шт. (ШУР СМ57) |
| 29 | Усилители мощности, модель, количество | Усилитель, встроенный в акустику |
| 30 | Акустическая система зала: тип, мощность | United Sound PS-15 A (by NEXO) акустическая система 2-х полосная (15"/600W/8 Om; 2"/100W/16 Om) в комплекте коммутация – 2шт.  Сабвуфер – 2шт. |
| 31 | Акустическая система (звук, направленный на сцену), модель, мощность | Нет |
| 32 | Мониторная линия | Нет |
| 33 | Стойки микрофонные, количество | 4 шт. |
| 34 | Проигрыватель музыкального материала | Компьютер (ноутбук) |
| 35 | Музыкальный инструмент на сценической площадке (рояль, фортепиано и др.) наличие, модель, состояние, возможность обеспечить настройку инструмента | Нет |

Световое оборудование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36 | Количество софитов | 2 шт. (закреплены, не подвижны) |
| 37 | Указать тип света (рассеянный, точечный, заливка и т.д.) | Рассеянный, точечный, заливной |
| 38 | Указать тип и количество ламп по каждому световому прибору | Вращающаяся голова 5R 200W SHARPY BEAM Лампа: OSRAM SIRIUS HRI 230 Вт, Цветовая температура: 8000 К, Каналы управления: 16 / 20CH. Цветовое колесо: цветовое колесо с 14 цветами + открытый. Статическое колесо 17 фиксированными гобо + открытый Угол луча: от 0 до 3,8 градусов, Призма: 8-гранная вращающаяся призма. Фрост. Строб эффект. Механический Диммер PAN: 540; TILT: 252. – 2 шт.  LED WASH 36/18. Многоцветная светодиодная движущийся голова 36 Х 18 Вт RGBWAUV (красный, зелёный, синий, белый холодный, белый тёплый, ультрафиолет) 6IN1 (ЖК-цифровой дисплей, 17CH DMX). Зумм (угол раскрытия луча) 10- 50 градусов. PAN: 540; TILT: 252. Диммер. Строб эффект. – 8 шт.  Прожектор диодный заливного типа.36\*3W RGBW LED PAR 64S. Управление: DMX 512, ведущий / ведомый. Звуковая активность, канал DMX: 7CH управления. – 16 шт.  Прожектор следящего света (пушка) на лампе 5R 200W со штативом. – 1 шт.  36\*10W RGBW 4IN1Multi-Color многоцветный LED WALL DMX управления 7CH/4CH. – 4 шт. |
| 39 | Количество диммерных каналов и их расположение на сцене и мощность | 8 каналов (на сцене). |
| 40 | Рампа (указать лампы, количество) | LED WALL DMX – 4 шт. |
| 41 | Фронтальный вынос (марка прожектора) | Вращающаяся голова 5R 200W SHARPY BEAM,  LED WASH 36/18. – 2 шт. |
| 42 | Диммер (марка, количество) | Нет |
| 43 | Пульт управления светом (марка, количество) | USB DMX512 интерфейс ЯRILO sounlite 2 + PC |
| 44 | Сканеры, количество | Нет |
| 45 | Пульт управления сканерами (марка) | Нет |

Рекламные места для размещения рекламной продукции (афиши, баннеры, ЖК-экраны и т.д.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46 | Фасад здания. Размер баннеров, количество, способ крепления | 1600\*3000 – 2 шт. (крепится пистолетом к деревянной основе) |
| 47 | Задник сцены. Размер, способ размещения, наличие свободного штанкета для крепления | Нет |
| 48 | Фойе. Возможность размещения рекламной продукции. | Да |
| 49 | Наличие: пресс-волла, джокерной конструкции, ЖК телевизор, roll-up. (размеры, количество) | Нет |

Дополнительная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | Количество артистических комнат (гримерки), размеры, вместимость. | 1 |
| 51 | Наличие зеркал, гладильных досок, утюгов, стульев. | 2 зеркала, утюг, стулья в наличии |
| 52 | Средний температурный режим в концертном зале в отапливаемое время года | 18 градусов в зимнее время |
| 53 | Наличие служебного входа и подъезда для разгрузки оборудования, его расположение | Да |
| 54 | Возможна ли организация питания артистов на площадке? На какое количество человек? | Нет |
|  | Дополнительная информация | Имеется дополнительный зал на 50 мест, с ширмой для показа теневых спектакле. Ширина зала – 8,5 м., длина – 3,1 м. (Возможно использовать под костюмерку (зеркальная стена)). |

Схема зрительного зала МАУК Театр «Скарабей»

